Областное казенное общеобразовательное учреждение

«Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»

«РАССМОТРЕНО» «УТВЕРЖДЕНО»

на заседании педагогического совета приказом ОКОУ «Курская школа»

протокол от 29.08.2024г. № 1 от 30.08.2024г. № 01-02-\_265\_\_\_

 Директор школы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В.Сеин

**Рабочая программа**

**учебного предмета «Профильный труд»**

**(швейное дело)**

**для обучающихся 5 - 7 классов**

**на 2024-2025 учебный год**

 Составитель: Е. Г. Гончарова,

 учитель трудового обучения

 высшей квалификационной категории

КУРСК - 2024 г.

**Пояснительная записка**

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» в 5-7 классах предметной области «Технология» (швейное дело) разработана на основании Федеральной адаптированной программы на один учебный год и с учетом:

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Конвенции о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года),

- Федерального Закона от 24 июля 1998г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,

- Закона Курской области от 17 февраля 2000 г. № 13-ЗКО «Об образовании в Курской области» (в редакции от 30.12.2004) № 92-ЗКО,

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Устава Областного казенного общеобразовательного учреждения «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса.

**Цель изучения предмета "Профильный труд"** заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.

Изучение этого учебного предмета в V-VII классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.

**Учебный предмет "Профильный труд" должен способствовать решению следующих задач:**

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности);

обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;

ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;

ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;

формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;

ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся;

формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности;

совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;

коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);

коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);

коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.

**Содержание учебного предмета "Профильный труд".**

Программа по профильному труду в V-VII классах определяет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки производственных материалов, в связи с чем определен профиль трудовой подготовки: "Швейное дело". Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения.

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и прочие).

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - качество и производительность труда.

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные профессиональные операции и действия, технологические карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагогического работника. Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний.

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.

**Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Профильный труд".**

1. Минимальный уровень:

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

представления об основных свойствах используемых материалов;

знание правил хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для работы;

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной швейной машины);

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье);

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;

представления о разных видах профильного труда (швейные работы);

понимание значения и ценности труда;

понимание красоты труда и его результатов;

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и (или) "не нравится");

организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе;

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;

выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное реагирование на них;

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий;

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и результатам их работы;

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и окружающей среды.

2. Достаточный уровень:

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;

экономное расходование материалов;

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы;

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.

**Содержание программы**

 **по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)**

**5 класс**

**I четверть**

*Вводное занятие*

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требова­ния. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, ма­териалов и инструментов. Распределение рабочих мест.

**Повторение пройденного.** Хлопчатобумажное волокно. Получе­ние ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ.

**Теоретические сведения.** Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправление верх­ней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места.

**Умение.** Работа на швейной машине с ручным приводом.

**Упражнения.** Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям.

**Практические работы.** Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к ра­боте (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машин­ных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигза­гообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте.

Работа с тканью

**Изделие.** Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом.

**Теоретические сведения.** Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и ма­шинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (кра­евой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение.

**Умение.** Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закры­тым и открытым срезами.

**Упражнения.** Выполнение шва вподгибку с закрытым и откры­тым срезами. Утюжка изделия.

**Практические работы.** Заметывание поперечного среза. Заме­тывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подго­товка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косы­ми стежками.

Ремонт одежды

**Изделие.** Пуговица на стойке.

**Теоретические сведения.** Виды пуговицы. Способы пришива­ния пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды.

**Умение.** Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.

**Практические работы.** Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответ­ствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складыва­ние ткани по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распо­ровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание сре­зов разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта.

Практическое повторение

**Виды работы.** Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы.

Самостоятельная работа

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом ши­риной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными от­верстиями на стойке.

**II четверть**

*Вводное занятие*

План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мас­терской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и ма­шинного рабочего места.

Работа с тканью

**Изделия.** Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух сло­ев ткани с завязками из тесьмы для дежурного.

**Теоретические сведения.** Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, кон­струкция и применение. Понятие *обтачать.* Косые и обметочные стежки.

**Умение.** Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.

**Упражнения.** Выполнение станочного шва на образце.

**Практические работы.** Отделка мешочка отделочными стежка­ми или аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание сре­зов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего сре­за швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продер­гивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отде­лочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. При­утюживание изделия.

Ремонт одежды

**Изделия.** Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.

**Теоретические сведения.** Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.

**Умение.** Наложение заплаты.

**Практические работы.** Вырезание лоскута 10x14 см для вешал­ки. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой сто­роны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий.

Самостоятельная работа.

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закры­тым срезом.

**III четверть**

*Вводное занятие*

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопас­ной работы в мастерской.

Швейная машина с ножным приводом

**Теоретические сведения.** Швейная машина с ножным приво­дом: назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и под­бор в зависимости от ткани, правила установки.

**Умение.** Работа на швейной машине с ножным приводом.

**Упражнения.** Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.

**Практические работы.** Выполнение строчек с различной дли­ной стежка. Выполнение машинной закрепки. Выполнение машин­ных строчек на тонких и толстых тканях.

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани

**Изделия.** Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обра­ботанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной более **1** см.

**Теоретические сведения.** Инструменты и материалы для изго­товления выкройки. Сантиметровая лента. Понятия *прямая* и *кри­вая линии, прямой угол.* Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штрихо­вая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонталь­ные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании.

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы.

**Умение.** Построение чертежа и раскрой изделия.

**Практические работы.** Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямо­му направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложе­нием сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и попереч­ной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к по­шиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стеж­ками вручную. Утюжка изделия.

Двойной шов

**Теоретические сведения.** Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение.

**Умение.** Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывер­тывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Конт­роль размеров шва.

**Упражнение.** Выполнение двойного шва на образце.

Построение чертежа по заданным размерам.

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 см.

**Теоретические сведения.** Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки.

**Практические работы.** Определение размера наволочек по по­душке. Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Рас­кладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с при­пуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов двой­ным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюж­ка готового изделия.

Практическое повторение

**Виды работы.** Изготовление салфетки и наволочки.

Самостоятельная работа

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см.

**IV четверть**

*Вводное занятие*

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.

Накладной шов.

**Теоретические сведения.** Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение. Ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов.

**Умение.** Выполнение накладного шва с закрытым срезом. С двумя открытыми срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины.

**Практические работы.** Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в разные стороны, измерение по ширине.

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного швов.

**Изделие.** Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани.

**Теоретические сведения.** растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы.

**Умение.** Расчет расхода ткани.

**Практические работы.** Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки.

**Контрольная работа.**

Соединение боковых срезов сумки двойным швом.

Обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом.

Обработка ручки накладным швом.

**Учебно-тематическое планирование уроков по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)**

**5 класс - 7 часов в неделю (226 ч)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Разделы (темы) | Кол-во часов | Контрольные, самостоятельные, практические, лабораторные работы, экскурсии | Изделие |
| I. | Вводное занятие. | 9 |  |  |
| II. | Швейная машина. | 11 | **Практические работы**. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовка машины к работе (наружный осмотр, включение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем столе. |  |
| III. | Работа с тканью. | 49 | **Практические работы.** Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5-2 см. продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. | Носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом.Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного. |
| IV. | Ремонт одежды. | 31 | **Практические работы.** Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. Вырезание лоскута 10х14 для вешалки. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий. | Пуговица на стойке.Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. |
| V. |  Швейная машина с ножным приводом. |  | **Практические работы.** Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. |  |
|  VI. | Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани. | 21 | **Практические работы.** Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов, определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. | Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. |
|  VII. |  Двойной шов. | 2 | Выполнение двойного шва на образце. |  |
| VIII. | Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. | 16 | **Практические работы.** Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. | Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 см. |
| IХ. |  Накладной шов. | 5 | **Практические работы.** Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами с изнанки, направленными в разные стороны, измерение по ширине. |  |
| Х. |  Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного швов. | 26 | **Практические работы.** Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. | Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. |
| ХI. | Практическое повторение.Самостоятельные работы. Контрольная работа. | 4763 | Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы. Изготовление салфетки и наволочки. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных предметов, повязки для дежурного. **Самостоятельная работа.** Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. **Самостоятельная работа.** Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. Изготовление салфетки и наволочки. **Самостоятельная работа.** Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и поверка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см. изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных предметов, повязки для дежурных. **Контрольная работа.** Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом). |  |

**Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)**

**5 класса (7 ч/неделю) – 226 ч.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема** | **Кол-во часов** |
|  | **I четверть** | **56** |
| **I** | **Вводное занятие** | **3** |
| 1 | Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. | 1 |
| 2 | Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. | 1 |
| 3 | Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. | 1 |
| **II** | **Швейная машина** | **11** |
| 4 | Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночная стороны, долевая и поперечная нити в ткани. | 1 |
| 5 | Пр. р. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Определение направления долевой и поперечной нити в ткани. | 1 |
| 6 | Инструменты и приспособления для ручных работ. Организация рабочего места. | 1 |
| 7 | Пр. р. Приемы работы инструментами и приспособлениями. | 1 |
| 8 | Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы швейной машины. Правила безопасности при работе на швейной машине. | 1 |
| 9 | Пр. р. Пуск и остановка швейной машины. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). | 1 |
| 10 | Пр. р. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. | 1 |
| 11 | Заправка верхней и нижней ниток. | 1 |
| 12 | Пр. р. Подготовка машины к работе. | 1 |
| 13 | Работа на швейной машине. | 1 |
| 14 | Пр. р. Выполнение машинных строчек на бумаге и ткани с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). | 1 |
| **III** | **Работа с тканью** | **21** |
| 15 | Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для изготовления платка (ситец, батист). | 1 |
| 16 | Пр. р. Составление коллекции тканей. | 1 |
| 17 | Пр. р. Раскрой носового платка. | 1 |
| 18. | Машинные швы: виды (краевой шов вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. | 1 |
| 19 | Пр. р. Выполнение шва на образце. | 1 |
| 20 | Машинные швы. | 1 |
| 21 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами на образце. | 1 |
| 22 | Ручные работы при пошиве изделия. | 1 |
| 23 | Пр. р. Заметывание поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 24 | Пр. р. Заметывание поперечного среза. Утюжка изделия. | 1 |
| 25 | Ручные работы при пошиве платка. | 1 |
| 26 | Пр. р. Заметывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Утюжка изделия. | 1 |
| 27 | Машинные работы при пошиве изделия. | 1 |
| 28 | Пр. р. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. | 1 |
| 29 | Машинные работы при пошиве платка. | 1 |
| 30 | Пр. р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 31 | Пр .р. Застрачивание подогнутых краев платка. | 1 |
| 32 | Ручные работы при пошиве изделия. | 1 |
| 33 | Пр. р. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. | 1 |
| 34 | Окончательная отделка платка. | 1 |
| 35 | Пр. р. Утюжка изделия. | 1 |
| **IV** | **Ремонт одежды** | **10** |
| 36 | Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. Пуговица на стойке. | 1 |
| 37 | Пр. р. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. | 1 |
| 38 | Пр. р. Закрепление нитки несколькими стежками на одном месте. | 1 |
| 39 | Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. | 1 |
| 40 | Пр. р. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. | 1 |
| 41 | Ремонт одежды по распоровшемуся шву. | 1 |
| 42 | Пр. р. Складывание ткани по распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. | 1 |
| 43 | Ремонт одежды в месте разрыва. | 1 |
| 44 | Пр. р. Складывание ткани по разрыву. | 1 |
| 45 | Пр. р. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). | 1 |
| **V** | **Самостоятельная работа** |  **2** |
| 46 | **Самостоятельная работа по теме** «Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см». | 1 |
| 47 | **Самостоятельная работа по теме** «Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке». | 1 |
| **VI** | **Практическое повторение**Пошив головного или носового платков, вышивка монограммы. | **9** |
| 48 | Пошив головного или носового платка. | 1 |
| 49 | Пр. р. Заметывание поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 50 | Ручные работы при пошиве головного платка. | 1 |
| 51 | Пр. р. Заметывание поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 52 | Пр. р. Заметывание долевых срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 53 | Машинные работы при пошиве головного платка. | 1 |
| 54 | Пр. р. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. | 1 |
| 55 | Обработка углов головного платка. | 1 |
| 56 | Пр. р. Вышивка монограммы.Утюжка изделия. | 1 |
|  | **II четверть** | **51** |
| **I** | **Вводное занятие** | **2** |
| 57 | План работы на четверть. Правила поведения учащихся в мастерской. | 1 |
| 58 | Правила безопасности при работе иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. | 1 |
| **II** | **Работа с тканью** | **28** |
| 59 | Машинные швы, конструкция и применение. Стачной шов взаутюжку и стачной шов вразутюжку. | 1 |
| 60 | Пр. р. Выполнение стачного шва взаутюжку. | 1 |
| 61 | Пр. р. Выполнение стачного шва вразутюжку. | 1 |
| 62 | Мешочек для хранения изделий. Название тканей, используемых для пошива мешочка. | 1 |
| 63 | Пр. р. Подбор ткани для мешочка. Отделка кроя мешочка отделочными стежками или аппликацией. | 1 |
| 64 | Ручные работы. | 1 |
| 65 | Пр. р. Сметывание боковых срезов мешочка. | 1 |
| 66 | Машинные работы. Понятие обтачать. | 1 |
| 67 | Пр. р. Сметывание боковых срезов. | 1 |
| 68 | Пр. р. Стачивание боковых срезов. | 1 |
| 69 | Косые и обметочные стежки. | 1 |
| 70 | Пр. р. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. |  |
| 71 | Обработка верхнего среза мешочка швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 72 | Пр.р. Заметывание верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 73 | Машинные работы. | 1 |
| 74 | Пр. р. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5 – 2 см. | 1 |
| 75 | Пр. р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 76 | Ручные работы. | 1 |
| 77 | Пр. р. Продергивание тесьмы. Утюжка изделия. | 1 |
| 78 | Повязка для дежурного. | 1 |
| 79 | Пр. р. Раскрой деталей повязки. | 1 |
| 80 | Пошив повязки для дежурного. | 1 |
| 81 | Пр.р. Пришивание эмблемы к повязке. | 1 |
| 82 | Пр. р. Пришивание эмблемы к повязке. | 1 |
| 83 | Ручные и машинные работы при пошиве повязки. | 1 |
| 84 | Пр. р. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов. | 1 |
| 85 | Пошив повязки. Понятие обтачать. | 1 |
| 86 | Пр. р. Вывертывание повязки, выметывание шва. Выполнение отделочной строчки. | 1 |
| **III** | **Ремонт одежды** | **21** |
| 87 | Виды ремонта одежды. Вешалка к одежде. | 1 |
| 88 | Пр. р. Выбор ткани. | 1 |
| 89 | Пр. р. Вырезание лоскута 10х14 см для вешалки. | 1 |
| 90 | Ручные работы. | 1 |
| 91 | Пр. р. Обработка вешалки косыми стежками. | 1 |
| 92 | Пришивание вешалки к изделию. | 1 |
| 93 | Пр. р. Пришивание вешалки к изделию косыми стежками. | 1 |
| 94 | Машинные работы. | 1 |
| 95 | Пр. р. Обработка вешалки. | 1 |
| 96 | Пр.р. Обработка вешалки машинной строчкой. | 1 |
| 97 | Пришивание вешалки к изделию. | 1 |
| 98 | Пр. р. Пришивание вешалки к изделию машинной строчкой. | 1 |
| 99 | **Самостоятельная работа по теме** «Обработка вешалки». | 1 |
| 100 | **Самостоятельная работа по теме** «Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом». | 1 |
| 101 | Заплата в виде аппликации. Раскрой заплаты. | 1 |
| 102 | Пр. р. Определение места наложения и размеров заплаты. | 1 |
| 103 | Пр.р. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. | 1 |
| 104 | Обработка заплаты. | 1 |
| 105 | Пр. р. Загибание и заметывание срезов заплаты. | 1 |
| 106 | Соединение заплаты с изделием | 1 |
| 107 | Пр. р. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание. Пришивание косыми или петельными стежками. | 1 |
|  | **III четверть** | **70** |
| **I** | **Вводное занятие** | **2** |
| 108 | Задачи обучения и план работы на четверть. | 1 |
| 109 | Правила безопасной работы в мастерской. | 1 |
| **II** | **Швейная машина с ножным приводом** | **10** |
| 110 | Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство. | 1 |
| 111 | Пр. р. Подготовка швейной машины к работе. | 1 |
| 112 | Пр. р. Выполнение машинной строчки. | 1 |
| 113 | Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. | 1 |
| 114 | Пр. р. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной закрепки. | 1 |
| 115 | Машинная игла: устройство и подбор, правила установки. | 1 |
| 116 | Пр. р. Установка иглы в игловодитель. Подбор игл. | 1 |
| 117 | Работа на швейной машине. | 1 |
| 118 | Пр. р. Выполнение машинных строчек на тонких тканях. | 1 |
| 119 | Пр. р. Выполнение машинных строчек на толстых тканях. | 1 |
| **III** | **Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани** | **21** |
| 120 | Инструменты и материалы для изготовления выкройки Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды, назначение. Вертикальные и горизонтальные линии. | 1 |
| 121 | Пр. р. Организация рабочего места при выполнении выкройки. | 1 |
| 122 | Правила оформления чертежей. | 1 |
| 123 | Пр. р. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением углов и сторон. | 1 |
| 124 | Электроутюги: устройство и назначение. | 1 |
| 125 | Пр. р. Закрепление правил безопасности при пользовании электроутюгом. | 1 |
| 126 | Пр. р. Выполнение приемов работы электроутюгом. | 1 |
| 127 | Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды. Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. | 1 |
| 128 | Пр. р. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной сторон. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. | 1 |
| 129 | Салфетка квадратной формы. | 1 |
| 130 | Пр. р. Подготовка кроя салфетки к пошиву на машине. | 1 |
| 131 | Обработка поперечных срезов салфетки. | 1 |
| 132 | Пр.р. Заметывание поперечных срезов. | 1 |
| 133 | Пр.р. Обработка поперечных срезов. | 1 |
| 134 | Обработка долевых срезов салфетки. | 1 |
| 135 | Пр.р. Заметывание долевых срезов. Закладывание углов, закалывание. | 1 |
| 136 | Обработка прямых углов салфетки. | 1 |
| 137 | Пр. р. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. | 1 |
| 138 | Пошив салфетки. | 1 |
| 139 | Пр. р. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины.  | 1 |
| 140 | Пр. р. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Утюжка изделия. | 1 |
| **IV** | **Двойной шов** | **2** |
| 141 | Соединительные швы. Двойной шов: конструкция и применение. | 1 |
| 142 | Пр. р. Выполнение двойного шва на образце. Контроль размеров шва. | 1 |
| **V** | **Построение чертежа по заданным размерам.****Пошив однодетального изделия с применением двойного шва** | **16** |
| 143 | Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. | 1 |
| 144 | Пр. р. Определение размера наволочки по подушке. Расчет расхода ткани. | 1 |
| 145 | Соответствие размера наволочки размеру подушки. | 1 |
| 146 | Пр. р. Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. | 1 |
| 147 | Пр.р. Оформление чертежа прямоугольной формы. | 1 |
| 148 | Раскрой наволочки с клапаном. | 1 |
| 149 | Пр. р. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. | 1 |
| 150 | Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 151 | Пр. р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 152 | Ручные работы. | 1 |
| 153 | Пр. р. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом. | 1 |
| 154 | Пр. р. Сметывание боковых срезов. | 1 |
| 155 | Машинные работы. | 1 |
| 156 | Пр.р. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. | 1 |
| 157 | Окончательная отделка изделия. | 1 |
| 158 | Пр. р. Утюжка изделия. | 1 |
| **VI** | **Практическое повторение** | **19** |
| 159 | Изготовление салфетки. | 1 |
| 160 | Пр.р. Заметывание долевых срезов салфетки. | 1 |
| 161 | Пр. р. Выполнение ручных работ. | 1 |
| 162 | Ручные работы при пошиве салфетки. | 1 |
| 163 | Пр. р. Заметывание поперечных срезов салфетки. | 1 |
| 164 | Машинные работы при пошиве салфетки. | 1 |
| 165 | Пр. р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Утюжка изделия. | 1 |
| 166 | Изготовление наволочки. | 1 |
| 167 | Пр.р. Обработка поперечных срезов. | 1 |
| 168 | Пр. р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 169 | **Самостоятельная работа по теме** «Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата». | 1 |
| 170 | **Самостоятельная работа по теме** «Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см». | 1 |
| 171 | Ручные работы. | 1 |
| 172 | Пр. р. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. | 1 |
| 173 | Обработка боковых срезов. | 1 |
| 174 | Пр. р. Выполнение двойного шва. | 1 |
| 175 | Пр. р. Выполнение двойного шва. | 1 |
| 176 | Окончательная обработка изделия. | 1 |
| 177 | Пр.р. Утюжка готового изделия. | 1 |
|  | **IV четверть** | **49** |
| **I** | **Вводное занятие** | **2** |
| 178 | План работы на четверть. | 1 |
| 179 | Правила безопасности при шитье. | 1 |
| **II** | **Накладной шов** | **5** |
| 180 | Виды соединительного шва: накладной. | 1 |
| 181 | Пр. р. Выполнение накладного шва с открытыми срезами с изнанки. Измерение по ширине. | 1 |
| 182 | Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов. | 1 |
| 183 | Пр. р. Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом. | 1 |
| 184 | Пр. р. Выполнение накладного шва с двумязакрытыми срезами, измерение по ширине. | 1 |
| **III** | **Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного швов** | **26** |
| 185 | Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. | 1 |
| 186 | Пр. р. Изучение свойств волокон хлопка. | 1 |
| 187 | Общее представление о прядении. | 1 |
| 188 | Пр. р. Получение пряжи из волокон хлопка. | 1 |
| 189 | Сумки: фасоны, размеры, швы. | 1 |
| 190 | Пр. р. Определение длины и ширины прямоугольной сумки и ее ручек. | 1 |
| 191 | Пр. р. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. | 1 |
| 192 | Подготовка выкройки к раскрою. | 1 |
| 193 | Пр.р. Оформление выкройки. | 1 |
| 194 | Раскрой деталей сумки. | 1 |
| 195 | Пр. р. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. | 1 |
| 196 | Обработка боковых срезов сумки. | 1 |
| 197 | Пр. р. Соединение боковых срезов двойным швом. | 1 |
| 198 | Пр.р. Стачивание боковых срезов. | 1 |
| 199 | Обработка деталей ручек | 1 |
| 200 | Пр. р. Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами. | 1 |
| 201 | Пошив сумки. | 1 |
| 202 | Пр.р. Разметка мест прикрепления и приметывания ручек. | 1 |
| 203 | Обработка верхнего среза сумки. | 1 |
| 204 | Пр. р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. | 1 |
| 205 | Пр. р. Выполнение машинных работ. | 1 |
| 206 | Образование дна и боковых сторон ручек. | 1 |
| 207 | Пр. р. Застрачивание углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. | 1 |
| 208 | Окончательная отделка сумки. | 1 |
| 209 | Пр.р. Отделка сумки. | 1 |
| 210 | Пр. р. Утюжка изделия. | 1 |
| **IV** | **Практическое повторение** | **16** |
| 211 | Повязка для дежурного. | 1 |
| 212 | Пр. р. Пришивание эмблемы к повязке. | 1 |
| 213 | **Итоговая контрольная работа.** «Соединениебоковых срезов сумки двойным швом». | 1 |
| 214 | **Итоговая контрольная работа.** «Обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом».  | 1 |
| 215 | **Итоговая контрольная работа.** «Обработка ручки накладным швом». | 1 |
| 216 | Ручные работы при пошиве повязки. | 1 |
| 217 | Пр. р. Пришивание эмблемы к повязке. | 1 |
| 218 | Соединение деталей повязки. | 1 |
| 219 | Пр. р. Складывание и сметывание деталей повязки. | 1 |
| 220 | Машинные работы при пошиве повязки. | 1 |
| 221 | Пр. р. Обтачивание деталей. | 1 |
| 222 | Пр. р. Вывертывание, выметывание шва. | 1 |
| 223 | Отделка основной детали повязки. | 1 |
| 224 | Пр. р. Выполнение отделочной машинной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. | 1 |
| 225 | Окончательная обработка повязки. | 1 |
| 226 | Пр. р. Утюжка изделия. | 1 |

**Содержание программы**

 **по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)**

**6 класс**

***Первая четверть***

**Вводное занятие.**

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения, план работы на четверть и на год. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. Распределение рабочих мест.

**Обработка обтачкой среза ткани**.

**Теоретические сведения.** Обтачка, виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.

**Практические работы.** Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).

**Обработка долевой обтачкой косого среза ткани.**

**Изделие.** Косынка для работы.

**Теоретические сведения.** Косой срез ткани: свойства, учет свойств при обработке изделия.

**Практические работы.** Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.

**Обработка сборок.**

**Изделие.** Отделка изделия (сборки).

**Теоретические сведения.** Сборка как отделка. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки для выполнения сборки.

**Практические работы.** Выполнение и равномерное распределение сборок.

**Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии.**

**Изделие.** Фартук с закруглённым срезом на поясе.

**Теоретические сведения.** Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.

**Практические работы.** Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление косой обтачки. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.

**Ремонт одежды**.

**Изделие.** Заплата.

**Теоретические сведения.** Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.

**Практические работы.** Определение вида ремонта. Подбор ткани для заплаты. Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.

**Самостоятельная работа.**

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой.

Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

***Вторая четверть***

**Запошивочный шов**.

**Теоретические сведения.** Виды соединительного шва, конструкция, применение. Запошивочный шов.

**Практические работы.** Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом.**

**Изделие.** Нижняя сорочка с круглым вырезом.

**Теоретические сведения.** Масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначения мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей и контурных срезов. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным.

**Практические работы.** Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезка на равные части и обозначение мест деления.

**Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии.**

**Изделие.** Нижняя сорочка с круглым вырезом.

**Теоретические сведения.** Ночная сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.

**Практические работы.** Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением отделки. Утюжка изделия.

**Практическое повторение**.

Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. Изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника, фартука для работы в столярной и слесарной мастерских.

**Самостоятельная работа.**

Обработка горловины двойной косой обтачкой по готовому крою.

***Третья четверть***

**Бытовая швейная машина с электроприводом**.

**Теоретические сведения.** Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.

**Практические работы.** Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения при помощи педали.

**Обработка мягких складок**.

**Изделие.** Отделка изделия (мягкие складки).

**Теоретические сведения.** Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.

**Практические работы.** Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.**Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.**

**Изделие.** Накладной карман.

**Теоретические сведения.** Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.

**Практические работы.** *Раскрой* деталей кармана. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой. Выполнение закрепки в отделочной строчке.

**Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.**

**Теоретические сведения.** Угол в швейном изделии, применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.

**Практические работы.** Раскрой обтачки. Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.

 **Построение чертежа и раскрой фартука для работы.**

**Изделие.** Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.

**Теоретические сведения.** Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна. Фартук, фасоны, назначение, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расхода ткани при раскрое.

**Практические работы.** Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и направления долевой нити, припусков на швы.

**Лабораторная работа.** Изучение свойств льняных волокон.

**Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой.**

**Изделие.** Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.

**Теоретические сведения.** Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.

**Практические работы.** Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов - швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Выполнение отделочной строчки. Утюжка изделия.

**Практическое повторение**.

Пошив фартука без нагрудника.

***Четвёртая четверть***

 **Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.**

**Изделие.** Трусы-плавки с резинкой по поясу.

**Теоретические сведения.** Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов.

**Практические работы.** Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой.

 **Пошив поясного спортивного белья.**

**Изделие.** Трусы-плавки с резинкой по поясу.

**Теоретические сведения.** Сравнения льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов- плавок.

**Лабораторная работа.** Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, «на ощупь», по особенности горения нитей.

**Практические работы.** Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы. Утюжка.

**Ремонт одежды.**

**Изделие.** Заплата. Штопка.

**Теоретические сведения.** Эстетика одежды.

**Практические работы.** Определение вида ремонта. Подбор ткани для заплаты. Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.

**Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора.**

**Изделие.** Кепи и берет**.**

**Теоретические сведения.** Кепи и берет: фасоны, назначение, ткани для пошива, названия деталей и контурных срезов. Использование журнала мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.

**Практические работы.** Снятие и запись мерок. Построение чертежа, изготовление и подготовка выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.

 **Пошив летнего головного убора**.

**Изделие.** Кепи из хлопчатобумажной ткани.

**Теоретические сведения.** Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия. Настрочной и расстрочной швы. Характеристика. Использование при пошиве головных уборов.

**Практические работы.** Стачивание деталей, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька. Вкладывание подкладки. Утюжка и складывание изделия.

**Контрольная работа.** Пошив косынки по готовому крою.

**Учебно-тематическое планирование уроков по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)**

 **6 класс -7 ч/ неделю (231ч)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Разделы (темы)** | **Кол-****во часов** | **Контрольные, самостоятельные, практические, лабораторные работы, экскурсии** | **Примеч** |
| 1. | Вводное занятие | 10 |  |  |
| 2. | Обработка обтачкой среза ткани | 9 | **Практические работы.** Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). |  |
| 3. | Обработка долевой обтачкой косого среза ткани | 14 | **Практические работы.** Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. |  |
| 4. | Обработка сборок | 7 | **Практические работы.** Выполнение и равномерное распределение сборок. |  |
| 5. | Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии | 17 | **Лабораторная работа**. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.**Практические работы.** Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закруглённого среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Замётывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Примётывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. |  |
| 6. | Ремонт одежды | 6 | **Практические работы.** Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и замётывание.Наложение с изнаночной стороны изделия и примётывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краёв повреждённой ткани изделия. Подшивание подогнутых краёв повреждённой ткани изделия. Подшивание подогнутых краёв изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.**Практические работы.** Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Намётывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.  |  |
| 7. | Запошивочный шов | 5 | **Практические работы.** Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Смётывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.  |  |
| 8. | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом | 11 | **Практические работы.** Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчёт расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. |  |
| 9. | Обработка косой обтачкой закругленного среза | 24 | **Практические работы.** Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Смётывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. |  |
| 10. | Бытовая швейная машина с электроприводом | 12 | **Практические работы.** Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. |  |
| 11. | Обработка мягких складок | 5 | **Практические работы.** Разметка складок. Замётывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. |  |
| 12. | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью | 9 | **Практические работы.** Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закруглённого среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или замётывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Намётывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрёпки в отделочной строчке. |  |
| 13. | Обработка подкройной обтачкой внешнего угла | 5 | **Практические работы.** Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Вымётывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. |  |
| 14. | Построение чертежа и раскрой фартука для работы | 8 | **Лабораторная работа.** Изучение свойств льняных волокон.**Практические работы.** Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учётом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учётом рисунка и долевой нити, припусков на швы. |  |
| 15. | Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой | 21 | **Практические работы.** Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов – швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Замётывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.  |  |
| 16. | Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья | 11 | **Практические работы.** Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. |  |
| 17. | Пошив поясного спортивного белья | 22 | **Лабораторная работа**. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.**Практические работы.** Прокладывание прямых стежков по линии отгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение её накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия.  |  |
| 18. | Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора | 4 | **Практические работы.** Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка её на ткани и раскрой. |  |
| 19. | Пошив летнего головного убора | 7 | **Практические работы.** Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладываниеподкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. |  |
| 20. | Практическое повторение.Самостоятельные работы. Контрольная работа. | 1663 | Изготовление косынки для работы. Изготовление фартука без нагрудника.«Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой»; «Обработка горловины двойной косой обтачкой»; «Изготовление накладного прямого кармана по готовому крою 12х14 см, ширина отворота – 3см и соединение его с основной деталью».«Пошив косынки по готовому крою". |  |

**Календарно-тематическое планирование уроков**

**по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)**

**6 класс –7 ч/неделю (231ч)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема** | **Кол-во часов** |
|  | **I четверть** | **56ч** |
| **I**1 | **Вводное занятие**Профессия швеи-мотористки.  | **3**1 |
| 2 | Задачи обучения, план работы на год и четверть. | 1 |
| 3 | Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. | 1 |
| **II** | **ОБРАБОТКА ОБТАЧКОЙ СРЕЗА ТКАНИ** | **9ч** |
| 4 | Обтачка: виды и применение. | 1 |
| 5 | ***Пр.р.*** Раскрой и стачивание долевых, поперечных обтачек. | 1 |
| 6 | Обработка среза ткани долевой и поперечной обтачкой. | 1 |
| 7 | ***Пр.р.***Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. | 1 |
| 8 | Косая обтачка. | 1 |
| 9 | ***Пр.р.*** Раскрой деталей косых обтачек. | 1 |
| 10 | ***Пр.р.***Стачивание деталей косых обтачек | 1 |
| 11 | Обработка среза детали косой обтачкой. | 1 |
| 12 | ***Пр.р.*** Обработка среза детали одинарной,двойной косой обтачкой (на образце). | 1 |
| **III**13 | **ОБРАБОТКА ДОЛЕВОЙ ОБТАЧКОЙ** **КОСОГО СРЕЗА ТКАНИ**Косынка для работы. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. | **14ч**1 |
| 14 | ***Пр.р***. Определение правильности косого среза на ткани. | 1 |
| 15 | Косой срез ткани. | 1 |
| 16 | ***Пр.р.***Подготовка ткани к раскрою косынки. | 1 |
| 17 | ***Пр.р.***Складывание ткани для раскроя косынки. | 1 |
| 18 | Раскрой косынки. | 1 |
| 19 | ***Пр.р***.Складывание ткани. Раскрой косынки. | 1 |
| 20 | Обработка поперечного среза косынки. | 1 |
| 21 | ***Пр.р***. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 22 | Обработка долевого среза косынки. | 1 |
| 23 | ***Пр.р.*** Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 24 | ***Пр.р***. Обработка долевого среза косынки. | 1 |
| 25 | Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. | 1 |
| 26 | ***Пр.р***. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. | 1 |
| **V** | **ОБРАБОТКА СБОРОК** | **7ч** |
| 27 | Сборка, как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде.  | 1 |
| 28 | ***Пр.р.*** Правила припуска ткани на сборку. | 1 |
| 29 | Сборка, выполненная ручным способом. | 1 |
| 30 | ***Пр.р.*** Выполнение сборки на образце ручным способом (мелкими сметочными стежками). | 1 |
| 31 | ***Пр.р.*** Выполнение сборки ручным способом. | 1 |
| 32 | Сборка, выполненная машинным способом. | 1 |
| 33 | ***Пр.р.***Установка регулятора строчки швейной машине для выполнения сборок.Выполнение сборки на образце машинным способом и равномерное распределение. | 1 |
| **V**34 | **ОБРАБОТКА ДВОЙНОЙ КОСОЙ ОБТАЧКОЙ ЗАКРУГЛЕННОГО СРЕЗА В ПОЯСНОМ ИЗДЕЛИИ**Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. | **19ч****(с/р)**1 |
| 35 | ***Пр.р.*** Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. | 1 |
| 36 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение х\б тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей». | 1 |
| 37 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение х\б тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей». | 1 |
| 38 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение х\б тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей». | 1 |
| 39 | Фартук с закругленным срезом на поясе: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Контрольная линия. | 1 |
| 40 | ***Пр.р.***Раскрой деталей фартука. Прокладывание контрольной линии на основной детали. | 1 |
| 41 | Изготовление двойной косой обтачки. | 1 |
| 42 | ***Пр.р.*** Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. | 1 |
| 43 | Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Строчки для сборок. | 1 |
| 44 | ***Пр.р.*** Прокладывание машинной строчки для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. | 1 |
| 45 | ***Пр.р.*** Равномерное распределение сборок. | 1 |
| 46 | **Самостоятельная работа по теме** «Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой» | 1 |
| 47 | **Самостоятельная работа по теме** «Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой» | 1 |
| 48 | Обработка пояса фартука. | 1 |
| 49 | ***Пр.р.*** Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины. | 1 |
| 50 | Обработка верхнего среза фартука. Строчки для сборок. | 1 |
| 51 | ***Пр.р***. Приметывание и соединение пояса с основной деталью.Отделка и утюжка фартука. | 1 |
| 52 | ***Пр.р***. Отделка и утюжка фартука. | 1 |
| **VI**53 | **РЕМОНТ ОДЕЖДЫ**Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. | **4ч**1 |
| 54 | ***Пр.р.*** Подбор ткани для заплаты, подготовка изделия к ремонту. Раскрой заплаты. Подгибание и замётывание срезов заплаты. | 1 |
| 55 | Пришивание заплаты ручным способом. | 1 |
| 56 | ***Пр.р***. Наложение заплаты, приметывание. Подравнивание и подгиб краёв ткани. Подшивание заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. | 1 |
|  | **II четверть** | **53ч** |
| **I** | **Вводное занятие** | **2ч** |
| 57 | План работы на четверть. | 1 |
| 58 | Правила т\б при работе с электроутюгом. | 1 |
| **II**59 | **ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ**Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7), конструкция, применение. | **5ч**1 |
| 60 | ***Пр.р***. Выполнение запошивочного шва (I способ). | 1 |
| 61 | Запошивочный шов. | 1 |
| 62 | ***Пр.р***. Сложение ткани с выпуском одного среза. (II способ). Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Смётывание деталей. | 1 |
| 63 | ***Пр.р***. Выполнение машинной строчки. | 1 |
| **III.** | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ И РАСКРОЙ ПЛЕЧЕВОГО БЕЛЬЕВОГО ИЗДЕЛИЯ** **С ЗАКРУГЛЕННЫМ СРЕЗОМ** | **11ч** |
| 64 | Нижняя сорочка с круглым вырезом. Понятие масштаб. Масштабная линейка. | 1 |
| 65 | ***Пр.р.*** Приемы работы с масштабной линейкой, применение. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.  | 1 |
| 66 | Обозначение мерок.  | 1 |
| 67 | ***Пр.р.*** Снятие мерок. Определение размера. Расчёт расхода ткани на изделие. | 1 |
| 68 | Построение чертежа сорочки. Оформление чертежа изделия. | 1 |
| 69 | ***Пр.р.*** Проведение вспомогательных линий.  | 1 |
| 70 | ***Пр.р.***Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. | 1 |
| 71 | Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. | 1 |
| 72 | ***Пр.р.*** Название деталей и контурных срезов на выкройке. | 1 |
| 73 | Переплетение нитей в сатине и сарже. | 1 |
| 74 | ***Пр.р.*** Сравнение переплетения с полотняным переплетением. Составление коллекции тканей: сатин, саржа. | 1 |
|  **IV.** | **ОБРАБОТКА КОСОЙ ОБТАЧКОЙ ЗАКРУГЛЕННОГО СРЕЗА В ПЛЕЧЕВОМ БЕЛЬЕВОМ ИЗДЕЛИИ.** | **24ч** |
| 75 | Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. | 1 |
| 76 | ***Пр.р.*** Название контурных срезов. | 1 |
| 77 | ***Пр.р.***Подготовка ткани. | 1 |
| 78 | Раскрой сорочки. Определение середины детали путём сложения. | 1 |
| 79 | ***Пр.р.*** Выполнение раскроя деталей сорочки. | 1 |
| 80 | Подготовка деталей кроя к обработке.  | 1 |
| 81 | ***Пр.р.*** Прокладывание копировальных строчек (посередине деталей.) | 1 |
| 82 | Пошив нижней сорочки. | 1 |
| 83 | ***Пр.р.*** Соединение деталей изделия по образцу. | 1 |
| 84 | ***Пр.р.*** Смётывание деталей. Обработка боковых срезов. | 1 |
| 85 | Обработка плечевых срезов нижней сорочки. | 1 |
| 86 | ***Пр.р.***Смётывание деталей. Обработка плечевых срезов запошивочного шва. | 1 |
| 87 | Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. | 1 |
| 88 | ***Пр.р***. Раскрой косой обтачки.Подготовка обтачки к обработке. | 1 |
| 89 | Обработка косой обтачкой горловины изделия. | 1 |
| 90 | ***Пр.р.*** Приметывание косой обтачки (с применением кружев, тесьмы). | 1 |
| 91 | ***Пр.р.***Притачивание косой обтачки. | 1 |
| 92 | Обработка косой обтачкой пройм изделия. | 1 |
| 93 | ***Пр.р***. Приметывание косой обтачки. | 1 |
| 94 | Окончательная обработка пройм изделия. | 1 |
| 95 | ***Пр.р.*** Притачивание и настрачивание косой обтачки. | 1 |
| 96 | Обработка нижнего среза изделия. | 1 |
| 97 | ***Пр.р***. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом.  | 1 |
| 98 | ***Пр.р***. Утюжка изделия. | 1 |
| **V** | **ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ**(Изготовление косынки) | **11ч** |
| 99 | Косынка для работы. | 1 |
| 100 | ***Пр.р.*** Выполнение раскроя и подготовка деталей кроя к обработке. | 1 |
| 101 | **Самостоятельная работа по теме** «Обработка горловины двойной косой обтачкой»(по готовому крою). | 1 |
| 102 | **Самостоятельная работа по теме** «Обработка горловины двойной косой обтачкой»(по готовому крою). | 1 |
| 103 | Обработка поперечного среза косынки. | 1 |
| 104 | ***Пр.р.***Выполнение шва вподгибку с закрытым. | 1 |
| 105 | ***Пр.р.*** Обработка поперечного среза косынки. | 1 |
| 106 | Обработка долевого среза косынки. | 1 |
| 107 | ***Пр.р.*** Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 108 | Обработка долевой обтачкой косого среза косынки. | 1 |
| 109 | ***Пр.р***. Обработка косого среза долевой обтачкой. Утюжка изделия. | 1 |
|  | **III ЧЕТВЕРТЬ** | **70ч** |
| **I** | **ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ** | **2ч** |
| 110 | Обязанности учащихся по сохранению оборудования в мастерской. | 1 |
| 111 | Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. | 1 |
| **II**112 | **БЫТОВАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. | **12ч**1 |
| 113 | ***Пр.р***. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. | 1 |
| 114 | ***Пр.р***. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. | 1 |
| 115 | Механизмы регулировки швейной машины с электроприводом.  | 1 |
| 116 | ***Пр.р.*** Регулировка натяжения верхней и нижней нитей.  | 1 |
| 117 | Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. | 1 |
| 118 | ***Пр.р.*** Разборка и сборка челночного комплекта. | 1 |
| 119 | Роль электропривода в изменении скорости шитья.  | 1 |
| 120 | ***Пр.р***. Работа на швейной машине с электроприводом. | 1 |
| 121 | ***Пр.р***. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. | 1 |
| 122 | Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. | 1 |
| 123 | ***Пр.р***. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. | 1 |
| **III**124 | **ОБРАБОТКА МЯГКИХ СКЛАДОК**Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев, складок при раскрое. | **5ч**1 |
| 125 | ***Пр.р***. Разметка складок. | 1 |
| 126 | Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. | 1 |
| 127 | ***Пр.р***. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. | 1 |
| 128 | ***Пр.р.***Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. | 1 |
| **IV** | **ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ НАКЛАДНОГО КАРМАНА С ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ** | **11ч** |
| 129 | Карман: назначение, фасоны. | 1 |
| 130 | ***Пр.р.*** Раскрой гладкого кармана с прямыми углами и обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 131 | Отделочная строчка. | 1 |
| 132 | ***Пр.р.*** Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. | 1 |
| 133 | Детали кармана с отворотом. | 1 |
| 134 | ***Пр.р.*** Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза. | 1 |
| 135 | ***Пр.р.***Стягивание проложенной нитки для образования подгиба. | 1 |
| 136 | Соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой, по заданному размеру. | 1 |
| 137 | ***Пр.р.*** Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. | 1 |
| 138 | Накладной карман. | 1 |
| 139 | ***Пр.р.*** Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. | 1 |
| **V** | **ОБРАБОТКА ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ** **ВНЕШНЕГО УГЛА** | **5ч** |
| 140 | Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. | 1 |
| 141 | ***Пр.р.*** Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу).  | 1 |
| 142 | ***Пр.р.*** Обработка прямых углов подкройной обтачкой на лицевую сторону (выметывание канта). | 1 |
| 143 | Подкройные обтачки из отделочной ткани. | 1 |
| 144 | ***Пр.р***. Обработка углов подкройной обтачкой на изнаночную сторону. Выметывание канта. | 1 |
| **VI.** | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И РАСКРОЙ ФАРТУКА ДЛЯ РАБОТЫ** | **9ч** |
| 145 | Растительные волокна (лен). | 1 |
| 146 | ***Пр.р.*** Получение льняного волокна, свойства. Действие воды и тепла на льняное волокно. | 1 |
| 147 | ***Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняных волокон». | 1 |
| 148 | ***Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняных волокон». | 1 |
| 149 | ***Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняных волокон». | 1 |
| 150 | Фартук с нагрудником: фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. | 1 |
| 151 | ***Пр.р***. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. | 1 |
| 152 | Правила экономного расходования ткани при раскрое. | 1 |
| 153 | ***Пр.р.*** Раскладка и крепление выкройки на ткани с учётом рисунка и долевой нити, с припуском на швы. Выполнение раскроя деталей фартука. | 1 |
| **VII** | **СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ С ПОМОЩЬЮ ПОЯСА И ОБРАБОТКА ОТДЕЛОЧНОЙ СТРОЧКОЙ** | **21ч** |
| 154 | Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, меланжевая). Отделка ткани. | 1 |
| 155 | ***Пр.р.*** Краткая запись плана работы. | 1 |
| 156 | ***Пр.р.*** Собирание сборок или закладывание мягких складок. | 1 |
| 157 | Обработка бретелей. | 1 |
| 158 | ***Пр.р.*** Сметывание, обтачивание парных деталей бретелей. | 1 |
| 159 | Соединение бретелей с нагрудником. | 1 |
| 160 | ***Пр.р.*** Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. | 1 |
| 161 | Обработка нижней части фартука. | 1 |
| 162 | ***Пр.р.***Подготовка подкройной обтачки. | 1 |
| 163 | ***Пр.р.*** Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой. | 1 |
| 164 | Соединение карманов. | 1 |
| 165 | ***Пр.р.***Соединениенакладным швом кармана с основной деталью изделия. | 1 |
| 166 | Обработка верхнего среза нижней части фартука. Обработка пояса. | 1 |
| 167 | ***Пр.р***. Выполнение сборок или мягких складок. Обтачивание концов пояса. Замётывание шва. | 1 |
| 168 | Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. | 1 |
| 169 | ***Пр.р.*** Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. | 1 |
| 170 | ***Пр.р.*** Заметывание шва. | 1 |
| 171 | Окончательная обработка фартука. | 1 |
| 172 | ***Пр.р.*** Выполнение отделочной строчки. Утюжка.Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом. | 1 |
| 173 | **Самостоятельная работа по теме** «Изготовление накладного прямого кармана по готовому крою 12х14 см, ширина отворота – 3см и соединение его с основной деталью» | 1 |
| 174 | **Самостоятельная работа по теме** «Изготовление накладного прямого кармана по готовому крою 12х14 см, ширина отворота – 3см и соединение его с основной деталью» | 1 |
| **VIII** | **ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ**(Пошив фартука без нагрудника) | **5ч** |
| 175 | Обработка закругленного среза фартука. | 1 |
| 176 | ***Пр.р.*** Обработка двойной косой обтачки. | 1 |
| 177 | ***Пр.р.*** Обработка основной детали обтачкой. | 1 |
| 178 | Обработка верхнего среза фартука поясом. | 1 |
| 179 | ***Пр.р.***Обработка поясом основной детали. Утюжка готового изделия. | 1 |
|  | **IV ЧЕТВЕРТЬ** | **52ч** |
| **I** | **ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ** | **3ч** |
| 180 | Виды предстоящих работ.  | 1 |
| 181 | Правила безопасной работы в швейной мастерской. | 1 |
| 3182 | Правила техники безопасности при обращении с инструментами и на швейных машинах. | 1 |
| **II** | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И РАСКРОЙ СПОРТИВНОГО БЕЛЬЯ** | **11ч** |
| 184 | Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. | 1 |
| 185 | ***Пр.р.*** Составление коллекции тканей для пошива трусов. Составление плана работы по изготовлению трусов. | 1 |
| 186 | Мерки для построения чертежа плавок. | 1 |
| 187 | ***Пр.р.*** Снятие и запись мерок. | 1 |
| 188 | Построение чертежа трусов-плавок. | 1 |
| 189 | ***Пр.р.***Построение чертежа трусов-плавок в М1:4. | 1 |
| 190 | ***Пр.р.***Изготовление выкройки накладной ластовицы. | 1 |
| 191 | Построение чертежа в натуральную величину. | 1 |
| 192 | ***Пр.р.*** Построения чертежа. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. | 1 |
| 193 | Название деталей и контурных срезов. | 1 |
| 194 | ***Пр.р.***Раскладка выкройки на ткани и раскрой. | 1 |
| **II** | **ПОШИВ ПОЯСНОГО СПОРТИВНОГО БЕЛЬЯ** | **22ч** |
| 195 | Сравнение льняных и х\б тканей по свойствам, способностью к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу.  | 1 |
| 196 | Действие воды и тепла, щелочей на ткань. Учет свойств при использовании. | 1 |
| 197 | ***Пр.р.*** Распознавание льняных тканей. | 1 |
| 198 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение х\б и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь». | 1 |
| 199 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение х\б и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь». | 1 |
| 200 | Трусы-плавки с резинкой по поясу. | 1 |
| 201 | ***Пр.р.*** Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза.  | 1 |
| 202 | Накладная ластовица. | 1 |
| 203 | ***Пр.р.*** Обработка накладной ластовицы. | 1 |
| 204 | ***Пр.р.*** Соединение ластовицы накладным швом с основной деталью. | 1 |
| 205 | Обработка боковых срезов. | 1 |
| 206 | ***Пр.р.*** Соединение запошивочным швом боковых срезов. | 1 |
| 207 | Заготовка двойной косой обтачки. | 1 |
| 208 | ***Пр.р***. Соединение обтачки в кольцо по размеру нижнего среза. | 1 |
| 209 | Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. | 1 |
| 210 | ***Пр.р.***Подготовка двойной косой обтачкой. | 1 |
|  | ***Пр.р.*** Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. | 1 |
| 211 | Обработка верхнего среза трусов. | 1 |
| 212 | ***Пр.р***. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом.  | 1 |
| 213 | Окончательная отделка трусов-плавок. | 1 |
| 214 | ***Пр.р***. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы.  | 1 |
| 215 | ***Пр.р.*** Утюжка изделия. | 1 |
| **IV** | **РЕМОНТ ОДЕЖДЫ** | **5** |
| 216 | Эстетика одежды. Определение вида ремонта. Заплата. | 1 |
| 217 | ***Пр.р.*** Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Намётывание, настрачивание заплаты накладным швом. | 1 |
| **V**218 | **КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА****КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Пошив косынки по готовому крою". | 1 |
| 219 | **КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Пошив косынки по готовому крою". | 1 |
| 220 | **КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Пошив косынки по готовому крою". | 1 |
| **VI** | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЕК ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ЛЕТНЕГО ГОЛОВНОГО УБОРА** | **4ч** |
| 221 | Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). | 1 |
| 222 | ***Пр.р.*** Снятие и запись мерок. Количество клиньев в зависимости от формы изделия.  | 1 |
| 2223 | Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. | 1 |
| 224 | ***Пр.р.*** Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки. | 1 |
| **VII** | **ПОШИВ ЛЕТНЕГО ГОЛОВНОГО УБОРА** | **7ч** |
| 225 | Ткани, для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия. | 1 |
| 226 | ***Пр.р***. Стачивание деталей головки кепи. | 1 |
| 227 | ***Пр.р***. Стачивание деталей козырька кепи. | 1 |
| 228 | Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве летних головных уборов. | 1 |
| 229 | ***Пр.р***. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. | 1 |
| 230 | Кепи из хлопчатобумажной ткани. | 1 |
| 231 | ***Пр.р***. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. | 1 |

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**7 класс**

***Первая четверть***

**Вводное занятие*.*** Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Прави­ла безопасной работы.

**Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ**

Изучение правил безопасной работы на швейной машине, назначения машины, подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток).

**Построение чертежа и раскрой женского и детского белья**

**без плечевого шва**

Знакомство с профессиями прядильного производства. Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки. Построение чертежа сорочки с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины. Изготовление выкройки в натуральную величину. Умение раскладывать выкройку на ткань и раскраивать с учетом припусков на швы.

**Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки**

Качество машинных игл. Обработка горловины по выбору, боковых срезов запошивочным швом, нижнего шва вподгибку. Правила утюжки готового изделия.

**Экскурсия.** Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).

**Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда**

Знакомство с изготовлением и свойств льняных тканей, с ткацким производством. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия: наволочки с клапаном.

**Лабораторная работа.** Изучение свойств льняной ткани.

**Практическое повторение**

Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой.

**Самостоятельная работа**

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.

***Вторая четверть***

**Вводное занятие.** План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.

**Понятие о ткацком производстве** Знакомство с общим представлением о ткацком производстве. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги.

**Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника**

Знакомство с назначением и пошивом пододеяльника.

**Бригадный метод пошива постельного белья**

Изучение пооперационного разделения труда при пошиве постельного белья. Самоконтроль качества работы.

**Лабораторная работа.** Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия**

Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки пижамных брюк. Раскрой парных деталей.

**Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой**

Умение моделировать выкройку (уменьшение длины ночной сорочки). Правила раскладки выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.

**Соединение основных деталей в изделии поясного белья**

Ознакомление с пошивом пижамы и техническими требованиями к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.

**Ремонт одежды**

Информация об эстетики одежды. Определение вида ремонта. Выполнение штопки, заплаты.

**Самостоятельная работа**

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.

***Третья четверть***

**Вводное занятие.** План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки**

Ознакомление с шерстяными волокнами и получением пряжи из них. Знакомство с изделием - прямая юбка. Снятие мерок, расчет раствора вытачек. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.

**Лабораторная работа.** Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон.

**Обработка складок в поясном женском и детском платье**

Знакомство со складками и ее видами (односторонняя, встречная, бантовая). Обработка складок на образце.

**Обработка застежек в боковом шве поясного изделия**

Знакомство с получением ткани из шерстяной пряжи, со свойствами чистошерстяных и полушерстяных тканей. Обработка застежки в боковом шве поясного изделия. Пришивание петель и крючков. Обработка застежки тесьмы «молния».

**Лабораторная работа.** Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.

  **Обработка низа прямой юбки**

Знакомство со способами обработки низа прямой юбки. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.

**Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки**

 Знакомство со способами обработки верхнего среза юбки (притачным способом или корсажной тесьмой). Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Правила утюжки вытачек, швов и готового изделия.

**Практическое повторение**

По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника.

**Самостоятельная работа**

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2.

***Четвертая четверть***

**Вводное занятие.** План работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской.

**Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки**

 Знакомство с фасонами юбок из клиньев, «полусолнце», «солнце». Снятие мерок. Расчет размера, построение клина на чертеже и чертежей юбок «полусолнце», «солнце».

**Обработка оборок**

 Назначение оборки. Знакомство с правилами расчета и раскроя оборки. Изготовление образца оборки.

 **Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной**

 Знакомство с обработкой верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. Выравнивание низа. Правила утюжки расклешенной юбки.

 **Практическое повторение**

Изготовление расклешенной юбки.

 **Контрольная работа**

 Изготовление образца расклешенной юбки в масштабе 1:2 (по готовому крою).

1

**Учебно-тематическое планирование уроков**

**по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)**

**7 класс - 7 ч/неделю**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Разделы (темы) | Кол-во часов | Контрольные, самостоятельные, практические, лабораторные работы, экскурсии | Изделие |
| I | Вводное занятие.  | 8 |  |  |
| I | Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. | 9 | **Практические работы.** Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). |  |
| III | Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. | 12 | **Практические работы.** Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. |  Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. |
| IV | Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. | 17 | **Экскурсия** в магазин «Ознакомление с ассортиментом льняных тканей». **Практические работы.** Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего – швом вподгубку. Утюжка и складывание изделия. | Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. |
| V |  Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. | 12 | **Лабораторная работа.** Изучение свойств льняной ткани. **Практические работы**. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (лил одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.  | Наволочка с клапаном. |
|  VI | Понятие о ткацком производстве. | 5 | **Практические работы.** Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. |  |
|  VII |  Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. | 4 |  | Пододеяльник. |
|  VIII | Бригадный метод пошива постельного белья. | 14 | **Лабораторная работа.** Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. **Практические работы.** Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. | Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. |
| IХ |  Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. | 5 | **Практические работы.** Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. | Брюки пижамные. |
| Х |  Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. | 5 | **Практические работы.** Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. | Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. |
| ХI | Соединение основных деталей в изделии поясного белья. | 16 | **Практические работы.** Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава – швом вподгибку с закрытым срезом деталей. | Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). |
| ХII | Ремонт одежды. | 5 | Определение вида ремонта**.** подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. | Штопка. Заплата. |
| ХIII | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки  | 10 | **Лабораторная работа.** Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины прочности, шерстяных волокон. **Практические работы.** Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.  | Прямая юбка с шестью вытачками. |
| ХIV | Обработка складок в поясном женском и детском платье. | 9 | **Практические работы.** Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. |  Складка на платье. |
| ХV | Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. | 12 | **Лабораторная работа.** Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. **Практические работы.** Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». | Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). |
| ХVI |  Обработка низа прямой юбки. | 9 | **Практические работы.** Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. | Юбка. |
| ХVII | Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. | 19 | **Практические работы.** Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия | Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. |
| ХVIII | Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. . | 9 | Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. | Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». |
| ХIХ | Обработка оборок. | 10 | **Практические работы.** Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. | Отделка на изделии (оборка). |
| ХХ |  Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. | 15 | **Практические работы.** Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. | Юбка расклешенная с оборкой или без нее |
| ХI | Практическое повторение. | 22 | Изготовление ночной сорочки без плечевого шва. Пошив простыни, пододеяльника. Пошив расклешённой юбки |  |
|  |  | 2 | **Самостоятельная работа.** Обработка горловины подкройной обтачкой.  |  |
|  |  | 3 | **Самостоятельная работа.** Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.  |  |
|  |  | 2 | **Самостоятельная работа.** Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом. |  |
|  |  | 2 | **Контрольная работа.** Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. |  |
| Итого часов: | 228 |  |

**Календарно-тематическое планирование уроков**

**по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело)**

**7 класс – (7 ч/неделю – 228ч)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема** | **Кол-во часов** |
| **I**1 | **I ЧЕТВЕРТЬ****ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ**Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. | **56****2**1 |
| 2 | Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования.  | 1 |
| **II**3 | **ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА** Производственная прямострочная швейная машина JACK с промышленным столом (назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы). | **9**1 |
| 4 | Пр.р. Нажим на педаль, пуск и остановка машины. | 1 |
| 5 | Заправка верхней и нижней ниток. | 1 |
| 6 | Пр.р. Наматывание нитки на шпульку. | 1 |
| 7 | Пр.р. Выполнение строчки на промышленной швейной машине. | 1 |
| 8 | Регулятор строчки, назначение и действие. | 1 |
| 9 | Пр.р. Выполнение строчек по прямым и закругленным линиям. | 1 |
| 10 | Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы (положение рук, ног, корпуса). | 1 |
| 11 | Пр.р. Одновременная и последовательная работа обеими руками. | 1 |
| **III**12 | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И РАСКРОЙ ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ БЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ШВА**Получение пряжи из льняного волокна.  | **12**1 |
| 13 | Профессии прядильного производства. | 1 |
| 14 | Пр.р. Составление коллекции льняных тканей. | 1 |
| 15 | Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. | 1 |
| 16 | Пр.р. Моделирование выреза горловины сорочек. | 1 |
| 17 | Мерки для построения чертежа выкройки. Построение чертежа ночной сорочки. | 1 |
| 18 | Пр.р. Снятие мерок. Построение чертежа ночной сорочки. Изготовление выкройки в натуральную величину. | 1 |
| 19 | Раскрой ночной сорочки. Раскрой обтачки для выреза горловины. | 1 |
| 20 | Пр.р. Раскладка выкройки на ткани. | 1 |
| 21 | Пр.р. Раскрой ночной сорочки. | 1 |
| 22 | Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. | 1 |
| 23 | Пр.р. Прокладывание копировальных строчек и контрольных линий. | 1 |
| **IV**24 | **ОБРАБОТКА ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ ГОРЛОВИНЫ НОЧНОЙ СОРОЧКИ**Качество машинных игл. (Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение). Неполадки в работе швейной машины: виды, устранение. | **16**1 |
| 25 | Пр.р. Установка машинной иглы. | 1 |
| 26 | Обработка на образце выреза горловины. (Вырез по выбору – углом, каре, круглой (овальной) формы) | 1 |
| 27 | Пр.р. Обтачивание, вывертывание, настрачивание обтачки. | 1 |
| 28 | Пр.р. Настрачивание обтачки. | 1 |
| 29 | Обработка среза горловины обтачкой. | 1 |
| 30 | Пр.р. Приметывание обтачки, обтачивание среза. | 1 |
| 31 | Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. | 1 |
| 32 | Пр.р. Соединение боковых срезов. | 1 |
| 33 | Обработка срезов рукавов. | 1 |
| 34 | Пр.р. Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 35 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 36 | Обработка нижнего среза сорочки. | 1 |
| 37 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку. Утюжка изделия. | 1 |
| 38 | ***Экскурсия*** в магазин «Ознакомление с ассортиментом льняных тканей». | 1 |
| 39 | ***Экскурсия*** в магазин «Ознакомление с ассортиментом льняных тканей». | 1 |
| **V**40 | **ПОШИВ ОДНОДЕТАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ С ПРЯМЫМИ СРЕЗАМИ.** **ПООПЕРАЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА**Льняная ткань.  | 101 |
| 41 | Ткацкое производство. Профессии**.** | 1 |
| 42 | Пр.р. Утюжка льняной ткани | 1 |
| 43 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА****САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Обработка горловины подкройной обтачкой (по готовому крою)» | **2**1 |
| 44 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Обработка горловины подкройной обтачкой (по готовому крою)»  | 1 |
| 45 | ***Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняной ткани». | 1 |
| 46 | ***Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняной ткани». | 1 |
| 47 | Пооперационное разделение труда при пошиве бельевого изделия. | 1 |
| 48 | Пр.р. Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 49 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 50 | Обработка боковых срезов наволочки. | 1 |
| 51 | Пр.р. Обработка боковых срезов двойным швом одновременно с клапаном, утюжка. | 1 |
| **VI**52 | **ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ**Изготовление ночной сорочки без плечевого шваОбработка среза горловины обтачкой подкройной обтачкой. Обработка среза рукава. | **5**1 |
| 53 | Пр.р. Обработка горловины и срезов рукавов. | 1 |
| 54 | Обработка боковых срезов и нижнего среза сорочки.  | 1 |
| 55 | Пр.р. Сметывание, стачивание срезов, обмётывание. | 1 |
| 56 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Утюжка. | 1 |
| **I**57 | **II ЧЕТВЕРТЬ****ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ**План работы на четверть.  | **56****2**1 |
| 58 | Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. | 1 |
| **II**59 | **ПОНЯТИЕ О ТКАЦКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ**Ткацкое производство. | **5**1 |
| 60 | Пр.р. Выполнение полотняного, сатинового переплетений. | 1 |
| 61 | Общее представление о профессии ткачихи. | 1 |
| 62 | Пр.р. Выполнение саржевого переплетения.  | 1 |
| 63 | Пр.р. оформление работы в альбоме. | 1 |
| **III**64 | **ОБРАБОТКА ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ РАМКИ ПОДОДЕЯЛЬНИКА**Пододеяльник. Назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов пододеяльника. | **4**1 |
| 65 | Пр.р. Раскрой образца пододеяльника. | 1 |
| 66 | Швы для обработки и соединения деталей. | 1 |
| 67 | Пр.р. Подготовка обтачки из выпада ткани. Утюжка пододеяльника.  | 1 |
| **IV**68 | **БРИГАДНЫЙ МЕТОД ПОШИВА ПОСТЕЛЬНОГО** **БЕЛЬЯ*****Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей». | **14**1 |
| 69 | ***Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей». | 1 |
| 70 | ***Лабораторная работа*** по теме «Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей». | 1 |
| 71 | Наволочка, простыня, пододеяльник. Основные стандартные размеры. Ткани для пошива.  | 1 |
| 72 | Пр.р. Раскрой постельного белья. | 1 |
| 73 | Пооперационное разделение труда. Пошив простыни. | 1 |
| 74 | Пр.р. Пошив изделия бригадным методом. | 1 |
| 75 | Пошив наволочки.  | 1 |
| 76 | Пр.р. Обработка поперечных срезов бригадным методом. | 1 |
| 77 | Пр.р. Обработка долевых срезов наволочки. | 1 |
| 78 | Пошив пододеяльника. Качество пошива. | 1 |
| 79 | Пр.р. Обработка долевых срезов пододеяльника. | 1 |
| 80 | Технические требования к готовой продукции. | 1 |
| 81 | Пр.р. Обработка поперечных срезов пододеяльника. | 1 |
| **V**82 | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ И РАСКРОЙ ПОЯСНОГО БЕЛЬЕВОГО ИЗДЕЛИЯ**Пижама. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. | **5**1 |
| 83 | Пр.р. Снятие мерок.  | 1 |
| 84 | Пр.р. Построение чертежа. | 1 |
| 85 | Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. | 1 |
| 86 | Пр.р. Раскрой парных деталей. | 1 |
| **VI**87 | **ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ПЛЕЧЕВОГО** **БЕЛЬЕВОГО ИЗДЕЛИЯ И РАСКРОЙ**Пижама. Моделирование выкройки. | **5**1 |
| 88 | Пр.р. Изменение выкройки ночной сорочки. | 1 |
| 89 | Раскрой пижамной сорочки. | 1 |
| 90 | Пр.р. Раскрой деталей пижамной сорочки. | 1 |
| 91 | Пр.р. Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой. | 1 |
| **VII**92 | **СОЕДИНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ИЗДЕЛИИ ПОЯСНОГО БЕЛЬЯ**Пижама детская. Швы, применяемые при пошиве пижамы.  | **16**1 |
| 93 | Пр.р. Обработка запошивочным швом шаговых срезов. | 1 |
| 94 | Технические требования к выполнению запошивочного шва. | 1 |
| 95 | Пр.р. Обработка среднего среза парных деталей. | 1 |
| 96 | Обработка верхнего среза брюк. | 1 |
| 97 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 98 | Пр.р. Продергивание тесьмы-резинки и ее закрепление. | 1 |
| 99 | Обработка нижних срезов брюк. | 1 |
| 100 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 101 | Пижамная сорочка. Обработка горловины и среза рукавов. | 1 |
| 102 | Пр.р. Обработка горловины пижамной сорочки обтачкой. | 1 |
| 103 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном» | 1 |
| 104 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном»  | 1 |
| 105 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном»  | 1 |
| 106 | Обработка боковых срезов и нижнего среза сорочки. | 1 |
| 107 | Пр.р. Выполнение машинных швов. Утюжка. | 1 |
| **VIII**108 | **РЕМОНТ ОДЕЖДЫ**Эстетика одежды. Штопка. | **5**1 |
| 109 | Пр.р. Определение вида ремонта. Выполнение штопки. | 1 |
| 110 | Заплата.  | 1 |
| 111 | Пр.р. Раскрой заплаты.  | 1 |
| 112 | Пр.р. Пристрачивание заплаты накладным швом. Утюжка. | 1 |
| **I**113 | **III ЧЕТВЕРТЬ****ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ**План работы на четверть.  | **70****2**1 |
| 114 | Правила безопасной работы на швейной машине. | 1 |
| **II**115 | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ И РАСКРОЙ ОСНОВЫ ПРЯМОЙ ЮБКИ**Шерстяное волокно: вид, свойства, получение пряжи. | **10**1 |
| 116 | Пр.р. Начертить и заполнить таблицу. | 1 |
| 117 | Пр.р. Оформление таблицы в тетради. |  |
| 118 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, похарактеру горения». | 1 |
| 119 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение длины, извитости, тонины, прочности шерстяных волокон». | 1 |
| 120 | Прямая юбка. Мерки для построения чертежа юбки. Построение чертежа юбки в масштабе. | 1 |
| 121 | Пр.р. Снятие мерок и запись в тетрадь. Изготовление выкройки прямой двухшовной юбки. | 1 |
| 122 | Раскрой прямой юбки. | 1 |
| 123 | Пр.р. Раскладка выкройки на ткани. | 1 |
| 124 | Пр.р. Раскрой деталей юбки. | 1 |
| **III**125 | **ОБРАБОТКА СКЛАДОК В ПОЯСНОМ ЖЕНСКОМ И ДЕТСКОМ ПЛАТЬЕ**Складка: виды, назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. | **9**1 |
| 126 | Пр.р. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов тканей. Выполнение расчета ткани. | 1 |
| 127 | Односторонняя складка. | 1 |
| 128 | Пр.р. Обработка складок на образце, утюжка. | 1 |
| 129 | Встречная складка. | 1 |
| 130 | Пр.р. Обработка складок на образце, утюжка. | 1 |
| 131 | Пр.р. Заметывание, закрепление складок, утюжка. | 1 |
| 132 | Бантовая складка. | 1 |
| 133 | Пр.р. Выполнение отделки складок, утюжка. | 1 |
| **IV**134 | **ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ В БОКОВОМ ШВЕ** **ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ**Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства чистошерстяных тканей. | **12**1 |
| 135 | Пр. р. Утюжка шерстяных тканей | 1 |
| 136 | Полушерстяная ткань. Правила утюжки. | 1 |
| 137 | Пр. р. Утюжка полушерстяных тканей.  | 1 |
| 138 | Пр. р. Утюжка шерстяных тканей.  | 1 |
| 139 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстяная поверхность), на ощупь, по разрыву, характеру горения нитей». | 1 |
| 140 | ***Лабораторная работа*** по теме «Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстяная поверхность), на ощупь, по разрыву, характеру горения нитей». | 1 |
| 141 | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки. Застежка на крючках. | 1 |
| 142 | Пр.р. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание. | 1 |
| 143 | Застежка тесьмой «молния». | 1 |
| 144 | Пр.р. Примётывание тесьмы «молния». | 1 |
| 145 | Пр.р. Настрачивание тесьмы «молния». | 1 |
| **V**146 | **ОБРАБОТКА НИЗА ПРЯМОЙ ЮБКИ**Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. | **9**1 |
| 147 | Пр.р. Обработка среза зигзагообразной строчкой.  | 1 |
| 148 | Обработка среза тесьмой, косой обтачкой. | 1 |
| 149 | Пр.р. Обработка среза на образце. | 1 |
| 150 | Обработка низа юбки потайными и крестообразными стежками. | 1 |
| 151 | Пр.р. Выполнение потайных стежков на образце.  | 1 |
| 152 | Пр.р. Выполнение крестообразных стежков на образце. | 1 |
| 153 | Закрепление подгиба машинной строчкой. | 1 |
| 154 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Утюжка. | 1 |
| **VI**155 | **ОБРАБОТКА ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЛИ КОРСАЖНОЙ ТЕСЬМОЙ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПРЯМОЙ ЮБКИ**Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2 (назначение, устройство, регулировка механизмов, стежка, правила безопасной работы). | **19**1 |
| 156 | Пр.р. Работа на краеобметочной швейной машине. | 1 |
| 157 | Виды обработки верхнего среза юбок. | 1 |
| 158 | Пр.р. Обработка среза притачным поясом. | 1 |
| 159 | Пр.р. Обработка среза корсажным поясом. | 1 |
| 160 | Способы застегивания пояса на крючках и на пуговицах. Размер петли. |  |
| 161 | Пр.р. Разметка и обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Пришивание крючков и петель на образце. | 1 |
| 162 | Подготовка деталей кроя юбки к обработке и к примерке. Примерка юбки. | 1 |
| 163 | Пр.р. Проложить копировальные строчки контрольные линии. Сметывание деталей к примерке. | 1 |
| 164 | Обработка вытачек, боковых срезов. | 1 |
| 165 | Пр.р. Разутюживание и заутюживание вытачки. | 1 |
| 166 | Пр.р. Обработка срезов швов. | 1 |
| 167 | Обработка застежки тесьмой «молния». | 1 |
| 168 | Пр.р. Обработка застежки в поясных изделиях. | 1 |
| 169 | Обработка верхнего среза юбки. | 1 |
| 170 | Пр.р. Соединение притачного пояса с верхним срезом. | 1 |
| 171 | Обработка нижнего среза юбки. | 1 |
| 172 | Пр.р. Обработка среза потайными подшивочными стежками.  | 1 |
| 173 | Пр.р. Утюжка и складывание изделия. | 1 |
| **VII**174 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА****САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Обработка верхнего среза юбки притачным поясом, нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом» | **2**1 |
| 175 | **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА** по теме «Обработка верхнего среза юбки притачным поясом, нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым срезом» | 1 |
| **VIII**176 | **ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ**Пошив простыни. | **7**1 |
| 177 | Пр.р. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 178 | Пошив простыни. | 1 |
| 179 | Пр.р. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 180 | Пр.р. Обработка долевых срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 |
| 181 | Окончательная обработка простыни. | 1 |
| 182 | Пр.р. Утюжка и складывание изделия. | 1 |
| **I**183 | **IV ЧЕТВЕРТЬ****ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ**План работы на четверть | **46****2**1 |
| 184 | Правила безопасной работы в мастерской. | 1 |
| **II**185 | **ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И РАСКРОЙ РАСКЛЕШЕННОЙ ЮБКИ**Юбка. (фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Чертежи расклешенной юбки. | **9**1 |
| 186 | Пр.р. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. | 1 |
| 187 | Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Построение чертежа. | 1 |
| 188 | Пр.р. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. | 1 |
| 189 | Пр.р. Построение линий талии и низа. | 1 |
| 190 | Юбка из клиньев. | 1 |
| 191 | Пр.р. Построение чертежа клина. | 1 |
| 192 | Раскрой юбки. Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. | 1 |
| 193 | Пр.р. Раскладка выкройки на ткани. | 1 |
| **III**194 | **ОБРАБОТКА ОБОРОК**Назначение оборки. Правила расчета ткани и раскроя оборок. | **10**1 |
| 195 | Пр.р. Раскрой образца оборки. | 1 |
| 196 | Пр.р. Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку. | 1 |
| 197 | Обработка отлетного среза зигзагообразной, двойной строчкой, окантовочным швом | 1 |
| 198 | Пр. р. Изготовление образца оборки. | 1 |
| 199 | Виды соединения оборок с изделием. | 1 |
| 200 | Пр.р. Соединение оборок стачным или накладным швом. | 1 |
| 201 | Соединение оборок между деталями изделия. | 1 |
| 202 | Пр.р. Вметывание оборок между деталями изделия. | 1 |
| 203 | Пр.р. Втачивание оборок между деталями изделия. | 1 |
| **IV**204 | **ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА РАСКЛЕШЕННОЙ ЮБКИ ШВОМ ВПОДГИБКУ С ВКЛАДЫВАНИЕМ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ**Пошив расклешенных юбок.  | **15**1 |
| 205 | Пр.р. Обработка боковых срезов и сметывание. | 1 |
| 206 | Обработка боковых срезов. | 1 |
| 207 | Пр.р. Стачивание боковых срезов и обработка. | 1 |
| 208 | Обработка пояса.  | 1 |
| 209 | Пр.р. Стачивание деталей в кольцо. | 1 |
| 210 | Пр.р. Обметывание петли. | 1 |
| 211 | Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. | 1 |
| 212 | Пр.р. Соединение пояса с верхним срезом. | 1 |
| 213 | Обработка нижнего среза расклешенной юбки. | 1 |
| 214 | Пр.р Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. | 1 |
| 215 | **КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА**по теме «Изготовление образца расклешенной юбки в М 1:2 (по готовому крою)  | 1 |
| 216 | **КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА**по теме «Изготовление образца расклешенной юбки в М 1:2 (по готовому крою) | 1 |
| 217 | Правила утюжки расклешенной юбки. | 1 |
| 218 | Пр.р. Вдевание эластичной тесьмы. Утюжка юбки | 1 |
| **V**219 | **ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ**Пошив наволочкиИзготовление наволочки. | **10**1 |
| 220 | Пр.р. Обработка поперечных срезов. | 1 |
| 221 | Пр.р. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. |  |
| 222 | Ручные работы. | 1 |
| 223 | Пр. р. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. | 1 |
| 224 | Обработка боковых срезов. | 1 |
| 225 | Пр. р. Выполнение двойного шва. | 1 |
| 226 | Окончательная обработка изделия. | 1 |
| 227 | Пр.р. Выполнение машинной закрепки. | 1 |
| 228 | Пр.р. Утюжка готового изделия. | 1 |

**УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ**

**Литература**

1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Под ред. В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 1994.

2. Кожина О. А. Технология изготовления машинных швов. Альбом.

М., НИИ ШОТСО АПН, 1991.

3. Кулишова Г.П. Как обучать профессии учащихся с нарушением интеллекта: Методическое пособие. – М.,2006.

4. Программа Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида: 5-9 классов, под ред. В.В. Воронковой. Сборник 2 под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2011.

5. Технология. Швейное дело. Рабочая тетрадь. 5-6 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая, - М.: Просвещение, 2016.

6. Технология. Швейное дело. 5, 6, 7 классы: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая, - М.: Просвещение, 2016.

**Дидактический материал**

1. Альбом. Технология изготовления машинных швов.
2. Видеофильмы.
3. Журналы мод.
4. Инструкционные карты.
5. Карточки-задания.
6. Коллекция промышленных образцов тканей и ниток.
7. Копилка электронных презентаций по темам программы.
8. Образцы тканей, машинных швов, ручных стежков, фурнитуры,
9. Таблицы.

**Оборудование, инструменты и приспособления**

1. Гладильная доска.

2. Компьютер.

3. Манекен.

4. Метровая линейка.

5. Ножницы.

6. Ноутбук

7. Ручные иглы.

8. Сантиметровые ленты.

9. Столы.

10. Стулья.

11. Швейные нитки.

12. Швейные машины с электрическим приводом.

13. Циркуль.

14. Электрический утюг.

15. Экран.